Будівництво на філії «УЗ Вагон-сервіс»

     ВАГОН-ХОПЕР ДЛЯ ЗЕРНА МОДЕЛІ 19-8005-У

Основні параметри та розміри вагона повинні відповідати зазначеним у таблиці 1.
[image: ]Таблиця 1
	
Назва параметра та розміру
	Нормативне значення
показника

	1 Ширина колії, мм
	         1520

	2 Вантажопідйомність, т, не більше
	     69,5

	3 Маса тари, т :
	

	· максимальна
	    24,5

	· мінімальна
	    23,5

	· мінімально допустима в експлуатації
	   21,47

	4 Максимальне розрахункове статичне навантаження від колісної пари на колії, тс, не більше
	
23,5

	5 Довжина по осях автозчепів, мм
	
14 720

	6 База, мм
	10 50010

	7 Об’єм кузова, м3
	    104

	8 Висота від рівня головок рейок до осі автозчепу, мм
	1060±20

	9 Габарит згідно з ДСТУ Б В.2.3-29
	  02-ВМ

	10 Тип автозчепу
	   СА-3

	11 Конструкційна швидкість, км/год
	    120

	12 Мінімальний радіус вписування в криву, м
	60

	13 Можливість встановлення буферних пристроїв
	Є

	14 Можливість встановлення гвинтової стяжки
	Є

	15 Можливість встановлення на візки типу 2 колії 1435мм
	Є

	Примітка - Розрахунок маси тари мінімально допустимої в експлуатації наведено в додатку В




ВАГОН ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНА
ТА ІНШИХ ХАРЧОВИХ СИПКИХ ВАНТАЖІВ
МОДЕЛІ 19-6938
Основні параметри та характеристики
Параметри, характеристики вагона, що визначають його основні функції, повинні відповідати значенням наведеним у таблиці 1.
Таблиця 1 – Технічні характеристики вагона
	Назва параметра та розміру
	Нормативне значення
показника

	1 Ширина колії, мм
	1520

	2 Маса тари, т : 
· максимальна
· мінімальна 
· мінімально допустима в експлуатації
	
24,0
23,0
21,5

	3 Вантажопідйомність, т, не більше ніж
	70,0

	4 Максимальне розрахункове статичне навантаження від колісної пари на колії, кН (тс)
	
230,5 (23,5)

	5 Довжина по осям зчеплення автозчепів, мм
	
14720

	6 База, мм
	1050010

	7 Об’єм кузова, м3
	120

	8 Висота від рівня головок рейок до осі автозчепу, мм
	1060±20

	9 Габарит згідно з ДСТУ Б В.2.3-29
	1-Т

	10 Питомий об’єм (відношення об’єма кузова до вантажопідйомності)
	1,71

	11 Питома матеріаломісткість (відношення маси тари до вантажопідйомності)
	0,34

	12 Конструкційна швидкість, км/ч
	120
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Напіввагони чотиривісні
універсальні моделей 12-9911, 12-9911-01󒊭
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Виготовлення вагон - платформи для великотоннажних контейнерів моделі 13 – 6961
Вагон-платформа для великотоннажних контейнерів
моделі 13-6961
1 Основні параметри та характеристики
1.1.1.1 Параметри, характеристики вагона, що визначають його основні функції, повинні відповідати значенням, наведеним у таблиці 1 та рисунку Б.1 (додаток Б).
          Таблиця 1 – Технічні характеристики вагона
	Назва параметра та розміру
	Нормативне значення параметра

	1 Ширина колії, мм
	1520

	2 Вантажопідйомність, т, не більше ніж
	72

	3 Маса тари, т:
1. максимальна
1. мінімальна
1. мінімально допустима в експлуатації 
	
20,5
19,5
18,22

	4 Максимальне розрахункове статичне навантаження від колісної пари на рейки, кН(тс)
	
230,5 (23,5)

	5 Питома матеріаломісткість (відношення маси тари до вантажопідйомності)
	0,277

	6 Довжина по осях зчеплення автозчепів, мм
	14620±20

	7 Довжина по лобових балках, мм
	13400+20

	8 База вагона, мм
	9720+20

	9 Висота осі автозчепу від рівня головок рейок, мм
	1060±20

	10 Типорозміри контейнерів, що перевозяться

	1А, 1АА,1АХ
1С, 1СС, 1СХ
1Е, 1ЕЕ, 1ЕХ
20 футовий контейнер-цистерна, 
контейнер-цистерна з довжиною цистерни 8100 мм  

	11 Конструкційна швидкість, км/год
	120

	12 Габарит згідно з ДСТУ Б В.2.3-29
	0-ВМ

	13 Модель візка
	18-1750, 18-7055
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ВАГОН ХОПЕР-ДОЗАТОР МОДЕЛІ 19-1003-У
 Основні параметри та розміри вагона повинні відповідати зазначеним у таблиці 1.
Таблиця 1
	
Назва параметра та розміру
	Нормативне значення 
показника

	1 Ширина колії, мм
	1520

	2 Вантажопідйомність, т, не більше
	69

	3 Маса тари, т :
	

	· максимальна 
	24,5

	· мінімальна
	24

	· мінімально допустима в експлуатації 
	22

	4 Максимальне розрахункове статичне навантаження від колісної пари на рейки, кН (тс), не більше
	230,4
(23,4)

	5 Довжина по осях автозчепів, мм
	11420±10

	6 База, мм
	7200±4

	7 Об'єм кузова, м3
	41

	8 Висота від рівня головок рейок, мм
	3676+20

	9 Габарит згідно з ДСТУ Б В.2.3-29
	1-Т

	10 Тип автозчепу 
	СА-3

	11 Висота дозування, мм
	150

	12 Конструкційна швидкість, км/год, не більше
	120

	13 Швидкість при розвантажуванні, км/год, не більше
	5 

	14 Внутрішні розміри кузова, мм
· довжина(зверху)
· довжина(знизу)
· ширина
· висота
	
7660
2756
2972
2630

	15 Робочий тиск у циліндрах розвантаження, МПа (кгс/см2)
	0,4 (4)-0,6 (6)

	16 Кількість розвантажувальних люків, шт
	4

	17 Мінімальний радіус вписування в криву, м
	    60
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